**Двери одностворчатые, двустворчатые (все модели). Неравнопольные распашные двери изготавливаются со всеми моделями, кроме модели 74. Модель 74 поставляется только с системой Compack, а туда идут только равнопольные полотна.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Стандартные размеры*** | ***Размер полотна*** | ***Примечание*** |
| Ширина | 600, 700, 800, 900 (мм) |  |
| Высота | 2000 мм |  |
| Толщина | 35 мм |  |
| ***Нестандартные размеры*** | ***Размер полотна*** | ***Примечание*** |
| Ширина | 400, 500 - только для двустворчатых неравнопольных дверей | Только для моделей 71, 72, 73. |
| Высота | 1900-2300 (мм) |  |
| Шаг | 50 мм |  |

**Bridge с системами. Все системы делаются только с равнопольными полотнами.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Системы** | **Ограничения по высоте модели** | **Ограничения по ширине модели** | **Кол-во створок** | **Примечание** |
| Пенал | 1900-2300 (мм), шаг 50 мм | 600, 700, 800, 900 (мм) | 1, 2 ст. равнопольные | Только модели 71, 72, 73. |
| Купе | 1900-2300 (мм), шаг 50 мм | 1, 2 и 4 ст. равнопольные |
| Рото | 2000, 2100, 2200 (мм) | 1, 2 ст. равнопольные |
| Mystery | 2050-2300 (мм), шаг 50 мм | 1, 2 ст. равнопольные |
| Compack | 1900-2300 (мм), шаг 50 мм | 1, 2 ст. равнопольные | Только модель 74. |